### Gelişmiş Özellikler

Kullanıcılar gelişmiş özellikleri çalışma ortamına ve performans faktörüne göre dinamik olarak ayarlayabilirler. Gelişmiş özellik ayarını yapmak için, lütfen Aygıt Yöneticisini açın, Ağ bağdaştırıcıları listesini genişletin, "Realtek RTL81XX Ethernet NIC"'i seçin, farenin sağ düğmesine tıklayın ve Özellikler... menü öğesini açın, RTL81XX'in özellikleri istenecektir, Gelişmiş özellikler sayfasını seçin.

NOT：

- Gelişmiş özellik ayarları ileri düzey kullanıcılar için kullanılmaktadır. Genel kullanıcılar için, lütfen varsayılan değerleri kullanın.

- Gelişmiş özelliklerin yanlış ayarlanması bağlantı hatasına veya performansın azalmasına yol açar. Bu gibi durumlarda, doğru ayarı seçmek veya varsayılan değere ayarlamak için lütfen bu bölüme bakın.

#### Windows XP

#### Windows Vista

### Windows XP

#### 802.1Q/p VLAN Etiketleme

IEEE 802.1Q/p bilgileri paketin önceliğini ve sahip olduğu VLAN'ı göstermek içindir. Öncelik iletim özelliğini ve NIC donanımyla VLAN etiketleme/etiket kaldırmayı mümkün kılabilecek seçeneği ayarlayın.

Seçenekler | Tanım
Etkinleştir | Öncelikli iletimi ve VLAN etiketleme/etiket kaldırma özelliğini etkinleştirir
Devre Dışı Bırak | Öncelikli iletimi ve VLAN etiketleme/etiket kaldırma özelliğini devre dışı bırakır (varsayılan)

#### Akış Kontrolü

NIC alınan tarafın hızına uymak için paketleri iletmeyi geçici olarak durdurabilir.

Seçenekler | Tanım
Etkinleştir | Akış kontrolü özelliğini etkinleştirir (varsayılan)
Devre Dışı Bırak | Akış kontrolü özelliğini devre dışı bırakır

#### Jumbo Çerçeve

Ethernetin maksimum iletim birimi (MTU) 1500 bayttır. Jumbo çerçeve uzunluğu 1500 bayttan büyük çerçevedir. Kullanıcı Ethernet NIC tarafından desteklenen maksimum iletim birimini ayarlamak için bu seçeneği kullanabilir.

Seçenekler | Tanım
2KB MTU | Jumbo Çerçevenin uzunluğunu 2K bayta ayarlar.
3KB MTU | Jumbo Çerçevenin uzunluğunu 3K bayta ayarlar.
4KB MTU | Jumbo Çerçevenin uzunluğunu 4K bayta ayarlar.
5KB MTU | Jumbo Çerçevenin uzunluğunu 5K bayta ayarlar.
6KB MTU | Jumbo Çerçevenin uzunluğunu 6K bayta ayarlar.
7KB MTU | Jumbo Çerçevenin uzunluğunu 7K bayta ayarlar.
8KB MTU | Jumbo Çerçevenin uzunluğunu 8K bayta ayarlar.
9KB MTU | Jumbo Çerçevenin uzunluğunu 9K bayta ayarlar.
Devre Dışı Bırak | Jumbo Çerçeve özelliğini devre dışı bırakır (varsayılan)

NOT:

- Jumbo Çerçeve özelliğini etkinleştirmek için, diğer bağlanan tarafın da özelliği etkinleştirmesi gerekir.

#### Bağlantı Hızı/Çift Yönlü Mod

Bağlantı hızını ve çift yönlü modu değiştirin

Seçenekler | Tanım
Otomatik Görüşme | Otomatik görüşme desteklenen bağlantı hızı ve bağlı aygıtla çift yönlü mod (varsayılan)
10Mbps/Yarım Çift Yönlü | Bağlantı hızını ve çift yönlü modu 10Mbps/Yarım Çift Yönlü'ye ayarlayın
10Mbps/Tam Çift Yönlü | Bağlantı hızını ve çift yönlü modu 10Mbps/Tam Çift Yönlü'ye ayarlayın
100Mbps/Yarım Çift Yönlü | Bağlantı hızını ve çift yönlü modu 100Mbps/Yarım Çift Yönlü'ye ayarlayın
100Mbps/Tam Çift Yönlü | Bağlantı hızını ve çift yönlü modu 100Mbps/Tam Çift Yönlü'ye ayarlayın
1000Mbps/Tam Çift Yönlü | Bağlantı hızını ve çift yönlü modu 1000Mbps/Tam Çift Yönlü'ye ayarlayın (*)

NOT：

- (*) RTL8101E, RTL8102E ve RTL8139 seriesi NIC yalnızca 10/100 Mbps'i destekler.

#### Ağ Adresi

MAC adresini değiştirin

Varsayılan Değer：Mevcut değil

#### Boşaltma Sağlama Toplamı

NIC donanımıyla sağlama toplamı özelliğini ayarlayın.

Seçenekler | Tanım
Devre Dışı Bırak | NIC donanımıyla sağlama toplamı özelliğini devre dışı bırakın.
Rx Sağlama Toplamı | NIC donanımıyla Rx sağlama toplamı özelliğini etkinleştirin.
Tx Sağlama Toplamı | NIC donanımıyla Tx sağlama toplamı özelliğini etkinleştirin.
Tx/Rx Sağlama Toplamı | NIC donanımıyla Tx/Rx sağlama toplamı özelliğini etkinleştirin (varsayılan)

#### Boşaltma TCP_Largesend

NIC donanımıyla TCP paket parçalanmanın özelliğini ayarlayın

Seçenekler | Tanım
Etkinleştir | NIC donanımıyla TCP paket parçalanmanın özelliğini etkinleştirir (varsayılan)
Devre Dışı Bırak | NIC donanımıyla TCP paket parçalanmanın özelliğini devre dışı bırakır

#### Kapandıktan Sonra Wake-On-Lan (Lan'da Uyan)

Kapandıktan sonra Wake-On-Lan (Lan'da Uyan) özelliğini ayarlayın.

Seçenekler | Tanım
Etkinleştir | Kapandıktan sonra Wake-On-Lan (Lan'da Uyan) özelliğini etkinleştirir.
Devre Dışı Bırak | Kapandıktan sonra Wake-On-Lan (Lan'da Uyan) özelliğini devre dışı bırakır (varsayılan).

#### PCIe'yi Otomatik Olarak Devre Dışı Bırak (Güç Tasarrufu)

Kullanıcı güç tasarruf moduna ulaşmak için kablonun takılı olma durumuna bağlı olarak PCle'yi otomatik bir şekilde devre dışı bırakabilir.

Seçenekler | Tanım
Devre Dışı Bırakıldı | PCIe'yi Otomatik Olarak Devre Dışı Bırak özelliğini devre dışı bırak (varsayılan)
Etkinleştirildi, Pil | Pil ve kablo takılı olmadan kullanıldığında, PCle'yi devre dışı bırakır
Etkinleştirildi, Pil veya AC | Pil veya AC takılı olmadan kullanıldığında, PCle'yi devre dışı bırakır

#### PHY'yi Otomatik Olarak Devre Dışı Bırak (Güç Tasarrufu)

Sürücü güç tasarruf moduna ulaşmak için kablonun takılı olma durumuna bağlı olarak PHY'yi otomatik bir şekilde devre dışı bırakabilir.

Seçenek | Tanım
Devre Dışı Bırakıldı | PHY'yi Otomatik Olarak Devre Dışı Bırak özelliğini devre dışı bırak (varsayılan)
Etkinleştirildi, Pil | Pil ve kablo takılı olmadan kullanıldığında, PHY'yi devre dışı bırakır
Etkinleştirildi, Pil veya AC | Pil veya AC takılı olmadan kullanıldığında, PHY'yi devre dışı bırakır

### Windows Vista

#### Gigabit'i Otomatik Olarak Devre Dışı Bırak (Güç Tasarrufu)

Sürücü güç tasarruf moduna erişmek için kablo yeniden bağlandığında Gigabit'i otomatik olarak devre dışı bırakabilir.

Seçenekler | Tanım
Devre Dışı Bırakıldı | Gigabit'i Otomatik Olarak Devre Dışı Bırak özelliğini devre dışı bırak (varsayılan)
Yeniden Bağla, Pil | Pil kullanıldığında, yeniden bağlandığında gigabiti otomatik olarak devre dışı bırakır
Yeniden Bağla, Pil veya AC | Yeniden bağlandığında gigabiti otomatik olarak devre dışı bırakır

NOT：

- (*) RTL8101E, RTL8102E ve RTL8139 seriesi NIC yalnızca 10/100 Mbps'i destekler.

#### PCIe'yi Otomatik Olarak Devre Dışı Bırak (Güç Tasarrufu)

Kullanıcı güç tasarruf moduna ulaşmak için kablonun takılı olma durumuna bağlı olarak PCle'yi otomatik bir şekilde devre dışı bırakabilir.

Seçenekler | Tanım
Devre Dışı Bırakıldı | PCIe'yi Otomatik Olarak Devre Dışı Bırak özelliğini devre dışı bırak (varsayılan)
Etkinleştirildi, Pil | Pil ve kablo takılı olmadan kullanıldığında, PCle'yi devre dışı bırakır
Etkinleştirildi, Pil veya AC | Pil veya AC takılı olmadan kullanıldığında, PCle'yi devre dışı bırakır

#### PHY'yi Otomatik Olarak Devre Dışı Bırak (Güç Tasarrufu)

Sürücü güç tasarruf moduna ulaşmak için kablonun takılı olma durumuna bağlı olarak PHY'yi otomatik bir şekilde devre dışı bırakabilir.

Seçenek | Tanım
Devre Dışı Bırakıldı | PHY'yi Otomatik Olarak Devre Dışı Bırak özelliğini devre dışı bırak (varsayılan)
Etkinleştirildi, Pil | Pil ve kablo takılı olmadan kullanıldığında, PHY'yi devre dışı bırakır
Etkinleştirildi, Pil veya AC | Pil veya AC takılı olmadan kullanıldığında, PHY'yi devre dışı bırakır

#### Akış Kontrolü

NIC alınan tarafın hızına uymak için paketleri iletmeyi geçici olarak durdurabilir.

Seçenekler | Tanım
Etkinleştir | Akış kontrolü özelliğini etkinleştirir (varsayılan)
Devre Dışı Bırak | Akış kontrolü özelliğini devre dışı bırakır

#### Kesme Düzenleme

Ağ trafiğine göre CPU'ya kesme frekansını dinamik olarak ayarlar

Seçenekler | Tanım
Etkinleştirildi | Kesme düzenleme özelliğini etkinleştirir (varsayılan)
Devre Dışı Bırakıldı | Kesme düzenleme özelliğini devre dışı bırakır

#### IPv4 Boşaltma Sağlama Toplamı

IPv4 boşaltma sağlama toplamı özelliğini donanımla ayarlayın

Seçenekler | Tanım
Devre Dışı Bırak | IPv4 boşaltma sağlama toplamı özelliğini donanımla devre dışı bırakın
Rx & Tx Etkinleştirildi | IPv4 sağlama toplamı özelliğini hem Tx hem de Rx'de donanımla etkinleştirin (varsayılan)
Rx Etkinleştirildi | IPv4 sağlama toplamı özelliğini yalnızca Rx'de donanımla etkinleştirin
Tx Etkinleştirildi | IPv4 sağlama toplamı özelliğini yalnızca Tx'de donanımla etkinleştirin

#### Büyük Gönderme Boşaltma (IPv4)

NIC donanımıyla TCP paket parçalanmanın özelliğini ayarlayın

Seçenekler | Tanım
Etkinleştirildi | NIC donanımıyla IPv4 paket parçalanmanın özelliğini etkinleştirir (varsayılan)
Devre Dışı Bırakıldı | NIC donanımıyla IPv4 paket parçalanmanın özelliğini devre dışı bırakır

#### Büyük Gönderme Boşaltma (IPv6)

NIC donanımıyla IPv6 paket parçalanmanın özelliğini ayarlayın

Seçenekler | Tanım
Etkinleştirildi | NIC donanımıyla IPv6 paket parçalanmanın özelliğini etkinleştirir (varsayılan)
Devre Dışı Bırakıldı | NIC donanımıyla IPv6 paket parçalanmanın özelliğini devre dışı bırakır

#### Jumbo Çerçeve

Ethernetin maksimum iletim birimi (MTU) 1500 bayttır. Jumbo çerçeve uzunluğu 1500 bayttan büyük çerçevedir. Kullanıcı Ethernet NIC tarafından desteklenen maksimum iletim birimini ayarlamak için bu seçeneği kullanabilir.

Seçenekler | Tanım
2KB MTU | Jumbo Çerçevenin uzunluğunu 2K bayta ayarlar.
3KB MTU | Jumbo Çerçevenin uzunluğunu 3K bayta ayarlar.
4KB MTU | Jumbo Çerçevenin uzunluğunu 4K bayta ayarlar.
5KB MTU | Jumbo Çerçevenin uzunluğunu 5K bayta ayarlar.
6KB MTU | Jumbo Çerçevenin uzunluğunu 6K bayta ayarlar.
7KB MTU | Jumbo Çerçevenin uzunluğunu 7K bayta ayarlar.
Devre Dışı Bırak | Jumbo Çerçeve özelliğini devre dışı bırakır (varsayılan)

NOT:

- Jumbo Çerçeve özelliğini etkinleştirmek için, diğer bağlanan tarafın da özelliği etkinleştirmesi gerekir.

#### Ağ Adresi

MAC adresini değiştirin

Varsayılan Değer：Mevcut değil

#### Öncelik & VLAN

IEEE 802.1Q/p bilgileri paketin önceliğini ve sahip olduğu VLAN'ı göstermek içindir. Öncelik iletim özelliğini ve NIC donanımyla VLAN etiketleme/etiket kaldırmayı mümkün kılabilecek seçeneği ayarlayın.

Seçenekler | Tanım
Öncelik & VLAN Devre Dışı Bırakıldı | Öncelik ve VLAN etiketleme/etiket kaldırma özelliklerini devre dışı bırakır
Öncelik & VLAN Etkinleştirildi | Öncelik ve VLAN etiketleme/etiket kaldırma özelliklerini donanımla etkinleştirir (varsayılan)
Öncelik Etkinleştirildi | Öncelik özelliğini donanımla etkinleştirir
VLAN Etkinleştirildi | VLAN etiketleme/etiket kaldırma özelliğini donanımla etkinleştirin

#### Arabellekleri Al

Alınan arabellek boyutunu ayarla

Seçenekler | Mesafe
Alınan arabellek boyutu | 1~512 (varsayılan:512)

#### Alınan Yan Ölçekleme

Alınan Yan Ölçekleme (RSS) alınan paketlerin işaretini işlemek amacyla birden fazla çekirdekli CPU'yu dinamik olarak atamak için bir yük-denge mekanizmasıdır.

Seçenekler | Tanım
Etkinleştirildi | RSS özelliğini etkinleştirir (varsayılan)
Devre Dışı Bırakıldı | RSS özelliğini devre dışı bırak

NOT：

- Yalnızca RTL8168C ve RTL8102E serisi ağ bağdaştırıcıları RSS özelliğini destekler.

#### Kapanma Wake-On-Lan (Lan'da Uyan)

Kapandıktan sonra Wake-On-Lan (Lan'da Uyan) özelliğini ayarlayın.

Seçenekler | Tanım
Etkinleştirildi | Kapandıktan sonra Wake-On-Lan (Lan'da Uyan) özelliğini etkinleştirir
Devre Dışı Bırakıldı | Kapandıktan sonra Wake-On-Lan (Lan'da Uyan) özelliğini devre dışı bırakır (varsayılan)

#### Hız & Çift Yönlü

Bağlantı hızını ve çift yönlü modu değiştirin

Seçenekler | Tanım
Otomatik Görüşme | Otomatik görüşme desteklenen bağlantı hızı ve bağlı aygıtla çift yönlü mod (varsayılan)
10 Mbps Yarım Çift Yönlü | Bağlantı hızını ve çift yönlü modu 10Mbps/Yarım Çift Yönlü'ye ayarlayın
110 Mbps Tam Çift Yönlü | Bağlantı hızını ve çift yönlü modu 10Mbps/Tam Çift Yönlü'ye ayarlayın
100 Mbps Yarım Çift Yönlü | Bağlantı hızını ve çift yönlü modu 100Mbps/Yarım Çift Yönlü'ye ayarlayın
100 Mbps Tam Çift Yönlü | Bağlantı hızını ve çift yönlü modu 100Mbps/Tam Çift Yönlü'ye ayarlayın
1.0 Gbps Tam Çift Yönlü | Bağlantı hızını ve çift yönlü modu 1000Mbps/Tam Çift Yönlü'ye ayarlayın (*)

NOT：

- (*) RTL8101E, RTL8102E ve RTL8139 seriesi NIC yalnızca 10/100 Mbps'i destekler.

#### TCP Boşaltma Sağlama Toplamı (IPv4)

TCP sağlama toplamı özelliğini donanımla ayarlayın (IPv4)

Seçenekler | Tanım
Devre Dışı Bırak | TCP sağlama toplamı özelliğini donanımla devre dışı bırakın (IPv4)
Rx & Tx Etkinleştirildi | TCP sağlama toplamı özelliğini hem Tx hem de Rx'de donanımla etkinleştirin (IPv4) (varsayılan)
Rx Etkinleştirildi | TCP sağlama toplamı özelliğini yalnızca Rx'de donanımla etkinleştirin (IPv4)
Tx Etkinleştirildi | TCP sağlama toplamı özelliğini yalnızca Tx'de donanımla etkinleştirin (IPv4)

#### TCP Boşaltma Sağlama Toplamı (IPv6)

TCP sağlama toplamı özelliğini donanımla ayarlayın (IPv6)

Seçenekler | Tanım
Devre Dışı Bırak | TCP sağlama toplamı özelliğini donanımla devre dışı bırakın (IPv6)
Rx & Tx Etkinleştirildi | TCP sağlama toplamı özelliğini hem Tx hem de Rx'de donanımla etkinleştirin (IPv6) (varsayılan)
Rx Etkinleştirildi | TCP sağlama toplamı özelliğini yalnızca Rx'de donanımla etkinleştirin (IPv6)
Tx Etkinleştirildi | TCP sağlama toplamı özelliğini yalnızca Tx'de donanımla etkinleştirin (IPv6)

#### Arabellekleri İlet

Arabellek iletim boyutunu ayarlayın

Seçenekler | Mesafe
Arabellek iletim boyutu | 1~128 (varsayılan:128)

#### UDP Boşaltma Sağlama Toplamı (IPv4)

UDP sağlama toplamı özelliğini donanımla ayarlayın (IPv4)

Seçenekler | Tanım
Devre Dışı Bırak | UDP sağlama toplamı özelliğini donanımla devre dışı bırakın (IPv4)
Rx & Tx Etkinleştirildi | UDP sağlama toplamı özelliğini hem Tx hem de Rx'de donanımla etkinleştirin (IPv4) (varsayılan)
Rx Etkinleştirildi | UDP sağlama toplamı özelliğini yalnızca Rx'de donanımla etkinleştirin (IPv4)
Tx Etkinleştirildi | UDP sağlama toplamı özelliğini yalnızca Tx'de donanımla etkinleştirin (IPv4)

#### UDP Boşaltma Sağlama Toplamı (IPv6)

UDP sağlama toplamı özelliğini donanımla ayarlayın (IPv6)

Seçenekler | Tanım
Devre Dışı Bırak | UDP sağlama toplamı özelliğini donanımla devre dışı bırakın (IPv6)
Rx & Tx Etkinleştirildi | UDP sağlama toplamı özelliğini hem Tx hem de Rx'de donanımla etkinleştirin (IPv6) (varsayılan)
Rx Etkinleştirildi | UDP sağlama toplamı özelliğini yalnızca Rx'de donanımla etkinleştirin (IPv6)
Tx Etkinleştirildi | UDP sağlama toplamı özelliğini yalnızca Tx'de donanımla etkinleştirin (IPv6)