### Proprietà avanzate

Gli utenti possono regolare le proprietà avanzate dinamicamente a seconda dell'ambiente operativo e dei fattori prestazionali. Per regolare le impostazioni delle proprietà avanzate, aprire Gestione periferiche, espandere la struttura dell'elenco degli adattatori di rete, selezionare "Realtek RTL81XX Ethernet NIC", fare clic sul pulsante destro del mouse e lanciare la voce di menu Properties...[Proprietà] per aprire il menu delle proprietà di RTL81XX. Selezionare la scheda Advanced [Avanzate].

NOTA:

- Le impostazioni delle proprietà avanzate sono per utenti esperti. Se non si possiede sufficiente dimestichezza, utilizzare le impostazioni predefinite.

- Un'errata impostazione delle proprietà avanzate può causare errori di connessione o una diminuzione delle prestazioni. In tal caso, consultare questa sezione per selezionare le impostazioni corrette o ripristinare i valori predefiniti.

#### Windows XP

#### Windows Vista

### Windows XP

#### 802.1Q/p Tagging di VLAN

I dati di IEEE 802.1Q/p consentono di indicare la priorità dei pacchetti e la VLAN a cui appartengono. L'impostazione dell'opzione abilita la trasmissione prioritaria e il tagging/de-tagging della VLAN tramite hardware NIC.

Opzioni | Descrizione
Abilita | Abilita la trasmissione prioritaria e il tagging/de-tagging della VLAN
Disabilita | Disabilita la trasmissione prioritaria e il tagging/de-tagging della VLAN (impostazione predefinita)

#### Controllo del flusso

Il NIC può temporaneamente interrompere la trasmissione dei pacchetti per adattarsi alla velocità del lato ricevente.

Opzioni | Descrizione
Abilita | Abilita la funzione di controllo del flusso (impostazione predefinita)
Disabilita | Disabilita la funzione di controllo del flusso

#### Jumbo Frame

L'unità di trasmissione massima (MTU) dell'Ethernet è di 1500 byte. Il jumbo frame è il frame con una lunghezza maggiore di 1500 byte. Questa opzione può essere utilizzata per regolare l'unità di trasmissione massima supportata del NIC dell'Ethernet.

Opzioni | Descrizione
2KB MTU | Imposta la lunghezza del Jumbo Frame a 2K byte.
3KB MTU | Imposta la lunghezza del Jumbo Frame a 3K byte.
4KB MTU | Imposta la lunghezza del Jumbo Frame a 4K byte.
5KB MTU | Imposta la lunghezza del Jumbo Frame a 5K byte.
6KB MTU | Imposta la lunghezza del Jumbo Frame a 6K byte.
7KB MTU | Imposta la lunghezza del Jumbo Frame a 7K byte.
8KB MTU | Imposta la lunghezza del Jumbo Frame a 8K byte.
9KB MTU | Imposta la lunghezza del Jumbo Frame a 9K byte.
Disabilita | Disabilita la funzione di Jumbo Frame (impostazione predefinita)

NOTA:

- Per abilitare la funzione Jumbo Frame è necessario che sia abilitata anche dall'altro lato.

#### Velocità collegamento/modalità duplex

Modifica la velocità collegamento e la modalità duplex

Opzioni | Descrizione
"Auto Negoziazione" | Auto negoziazione della velocità collegamento supportata e della modalità duplex con la periferica connessa (impostazione predefinita)
10Mbps/Half Duplex | Imposta la velocità collegamento e la modalità duplex a 10Mbps/Half Duplex
10Mbps/Full Duplex | Imposta la velocità collegamento e la modalità duplex a 10Mbps/Full Duplex
100Mbps/Half Duplex | Imposta la velocità collegamento e la modalità duplex a 100Mbps/Half Duplex
100Mbps/Full Duplex | Imposta la velocità collegamento e la modalità duplex a 100Mbps/Full Duplex
1000Mbps/Full Duplex | Imposta la velocità collegamento e la modalità duplex a 1000Mbps/Full Duplex (*)

NOTA:

- (*) I NIC delle serie RTL8101E, RTL8102E ed RTL8139 supportano solo 10/100 Mbps.

#### Indirizzo di rete

Modifica l'indirizzo MAC

Impostazione predefinita: non presente

#### Checksum offload

Imposta la funzione di checksum dell'hardware NIC.

Opzioni | Descrizione
Disabilita | Disabilita la funzione di checksum dell'hardware NIC
Rx Checksum | Abilita la funzione di checksum Rx dell'hardware NIC
Tx Checksum | Abilita la funzione di checksum Tx dell'hardware NIC
Tx/Rx Checksum | Abilita la funzione di checksum Tx/Rx dell'hardware NIC (impostazione predefinita)

#### Offload TCP_Largesend

Imposta la funzione di frammentazione dei pacchetti TCP dell'hardware NIC

Opzioni | Descrizione
Abilita | Abilita la funzione di frammentazione dei pacchetti TCP dell'hardware NIC (impostazione predefinita)
Disabilita | Disabilita la funzione di frammentazione dei pacchetti TCP dell'hardware NIC

#### Wake-On-Lan dopo shutdown

Imposta la funzione di Wake-On-Lan dopo shutdown.

Opzioni | Descrizione
Abilita | Abilita la funzione di Wake-On-Lan dopo shutdown.
Disabilita | Disabilita la funzione di Wake-On-Lan dopo shutdown (impostazione predefinita)

#### Disabilitazione automatica PCIe (risparmio energia)

Per ottenere un risparmio energetico, il driver può disabilitare automaticamente il PCIe sulla base dello stato di collegamento del cavo.

Opzioni | Descrizione
Disabilitato | Disabilita la funzione di disabilitazione automatica PCIe (impostazione predefinita)
Abilitato, batteria | Quando si utilizza la batteria e il cavo è scollegato, disabilita il PCIe
Abilitato, batteria o AC | Quando si utilizza la batteria o l'adattatore e il cavo è scollegato, disabilita il PCIe

#### Disabilitazione automatica PHY (risparmio energia)

Per ottenere un risparmio energetico, il driver può disabilitare automaticamente il PHY sulla base dello stato di collegamento del cavo.

Opzioni | Descrizione
Disabilitato | Disabilita la funzione di disabilitazione automatica PHY (impostazione predefinita)
Abilitato, batteria | Quando si utilizza la batteria e il cavo è scollegato, disabilita il PHY
Abilitato, batteria o AC | Quando si utilizza la batteria o l'adattatore e il cavo è scollegato, disabilita il PHY

### Windows Vista

#### Disabilitazione automatica gigabit (risparmio energia)

Per ottenere un risparmio energetico, il driver può disabilitare automaticamente il Gigabit quando il cavo viene ricollegato.

Opzioni | Descrizione
Disabilitato | Disabilita la funzione di disabilitazione automatica Gigabit (impostazione predefinita)
Ricollegamento, batteria | Quando si utilizza la batteria, disabilita automaticamente il gigabit al ricollegamento
Ricollegamento, batteria o AC | Disabilita automaticamente il gigabit al ricollegamento

NOTA:

- (*) I NIC delle serie RTL8101E, RTL8102E ed RTL8139 supportano solo 10/100 Mbps.

#### Disabilitazione automatica PCIe (risparmio energia)

Per ottenere un risparmio energetico, il driver può disabilitare automaticamente il PCIe sulla base dello stato di collegamento del cavo.

Opzioni | Descrizione
Disabilitato | Disabilita la funzione di disabilitazione automatica PCIe (impostazione predefinita)
Abilitato, batteria | Quando si utilizza la batteria e il cavo è scollegato, disabilita il PCIe
Abilitato, batteria o AC | Quando si utilizza la batteria o l'adattatore e il cavo è scollegato, disabilita il PCIe

#### Disabilitazione automatica PHY (risparmio energia)

Per ottenere un risparmio energetico, il driver può disabilitare automaticamente il PHY sulla base dello stato di collegamento del cavo.

Opzioni | Descrizione
Disabilitato | Disabilita la funzione di disabilitazione automatica PHY (impostazione predefinita)
Abilitato, batteria | Quando si utilizza la batteria e il cavo è scollegato, disabilita il PHY
Abilitato, batteria o AC | Quando si utilizza la batteria o l'adattatore e il cavo è scollegato, disabilita il PHY

#### Controllo del flusso

Il NIC può temporaneamente interrompere la trasmissione dei pacchetti per adattarsi alla velocità del lato ricevente.

Opzioni | Descrizione
Abilita | Abilita la funzione di controllo del flusso (impostazione predefinita)
Disabilita | Disabilita la funzione di controllo del flusso

#### Interrupt Moderation

Regola dinamicamente la frequenza dell'interrupt della CPU sulla base del traffico di rete.

Opzioni | Descrizione
Abilitato | Abilita la funzione di interrupt moderation (impostazione predefinita)
Disabilitato | Disabilita la funzione di interrupt moderation

#### IPv4 Checksum Offload

Imposta la funzione di checksum IPv4 dell'hardware

Opzioni | Descrizione
Disabilita | Disabilita la funzione di checksum IPv4 dell'hardware
Rx & Tx Abilitata | Abilita la funzione di checksum IPv4 sia in Tx sia in Rx dell'hardware (impostazione predefinita)
Rx Abilitata | Abilita la funzione di checksum IPv4 solo in Rx dell'hardware
Tx Abilitata | Abilita la funzione di checksum IPv4 solo in Tx dell'hardware

#### Large Send Offload (IPv4)

Imposta la funzione di frammentazione dei pacchetti TCP dell'hardware NIC

Opzioni | Descrizione
Abilitato | Abilita la funzione di frammentazione dei pacchetti IPv4 dell'hardware NIC (impostazione predefinita)
Disabilitato | Disabilita la funzione di frammentazione dei pacchetti IPv4 dell'hardware NIC

#### Large Send Offload (IPv6)

Imposta la funzione di frammentazione dei pacchetti IPv6 dell'hardware NIC

Opzioni | Descrizione
Abilitato | Abilita la funzione di frammentazione dei pacchetti IPv6 dell'hardware NIC (impostazione predefinita)
Disabilitato | Disabilita la funzione di frammentazione dei pacchetti IPv6 dell'hardware NIC

#### Jumbo Frame

L'unità di trasmissione massima (MTU) dell'Ethernet è di 1500 byte. Il jumbo frame è il frame con una lunghezza maggiore di 1500 byte. Questa opzione può essere utilizzata per regolare l'unità di trasmissione massima supportata del NIC dell'Ethernet.

Opzioni | Descrizione
2KB MTU | Imposta la lunghezza del Jumbo Frame a 2K byte.
3KB MTU | Imposta la lunghezza del Jumbo Frame a 3K byte.
4KB MTU | Imposta la lunghezza del Jumbo Frame a 4K byte.
5KB MTU | Imposta la lunghezza del Jumbo Frame a 5K byte.
6KB MTU | Imposta la lunghezza del Jumbo Frame a 6K byte.
7KB MTU | Imposta la lunghezza del Jumbo Frame a 7K byte.
Disabilita | Disabilita la funzione di Jumbo Frame (impostazione predefinita)

NOTA:

- Per abilitare la funzione Jumbo Frame è necessario che sia abilitata anche dall'altro lato.

#### Indirizzo di rete

Modifica l'indirizzo MAC

Impostazione predefinita: non presente

#### Priorità e VLAN

I dati di IEEE 802.1Q/p consentono di indicare la priorità dei pacchetti e la VLAN a cui appartengono. L'impostazione dell'opzione abilita la trasmissione prioritaria e il tagging/de-tagging della VLAN tramite hardware NIC.

Opzioni | Descrizione
Priorità e VLAN disabilitata | Disabilita le funzioni di priorità e il tagging/de-tagging della VLAN
Priorità e VLAN abilitata | Abilita le funzioni di priorità e il tagging/de-tagging della VLAN dell'hardware (impostazione predefinita)
Priorità abilitata | Abilita la funzione di priorità dell'hardware
VLAN abilitata | Abilita la funzione di tagging/de-tagging dell'hardware

#### Ricevi buffer

Imposta le dimensioni del buffer ricevuto

Opzioni | Intervallo
Dimensioni buffer ricevuto | 1~512 (valore predefinito: 512)

#### Ricevi side scaling

L'RSS (Received Side Scaling) è un meccanismo di load-balancing che assegna dinamicamente la CPU multi-core per elaborare l'indicazione dei pacchetti ricevuti.

Opzioni | Descrizione
Abilitato | Abilita la funzione di RSS (impostazione predefinita)
Disabilitato | Disabilita la funzione di RSS

NOTA:

- La funzione RSS è supportata solo dagli adattatori di rete della serie RTL8168C ed RTL8102E.

#### Shutdown Wake-On-Lan

Imposta la funzione di Wake-On-Lan dopo shutdown.

Opzioni | Descrizione
Abilitato | Abilita la funzione di Wake-On-Lan dopo shutdown
Disabilitato | Disabilita la funzione di Wake-On-Lan dopo shutdown (impostazione predefinita)

#### Velocità e duplex

Modifica la velocità collegamento e la modalità duplex

Opzioni | Descrizione
"Auto Negoziazione" | Auto negoziazione della velocità collegamento supportata e della modalità duplex con la periferica connessa (impostazione predefinita)
10 Mbps Half Duplex | Imposta la velocità collegamento e la modalità duplex a 10Mbps/Half Duplex
110 Mbps Full Duplex | Imposta la velocità collegamento e la modalità duplex a 10Mbps/Full Duplex
100 Mbps Half Duplex | Imposta la velocità collegamento e la modalità duplex a 100Mbps/Half Duplex
100 Mbps Full Duplex | Imposta la velocità collegamento e la modalità duplex a 100Mbps/Full Duplex
1.0 Gbps Full Duplex | Imposta la velocità collegamento e la modalità duplex a 1000Mbps/Full Duplex (*)

NOTA:

- (*) I NIC delle serie RTL8101E, RTL8102E ed RTL8139 supportano solo 10/100 Mbps.

#### TCP Checksum Offload (IPv4)

Imposta la funzione di checksum TCP dell'hardware (IPv4)

Opzioni | Descrizione
Disabilita | Disabilita la funzione di checksum TCP dell'hardware (IPv4)
Rx & Tx Abilitata | Abilita la funzione di checksum TCP sia in Tx sia in Rx dell'hardware (IPv4) (impostazione predefinita)
Rx Abilitata | Abilita la funzione di checksum TCP solo in Rx dell'hardware (IPv4)
Tx Abilitata | Abilita la funzione di checksum TCP solo in Tx dell'hardware (IPv4)

#### TCP Checksum Offload (IPv6)

Imposta la funzione di checksum TCP dell'hardware (IPv6)

Opzioni | Descrizione
Disabilita | Disabilita la funzione di checksum TCP dell'hardware (IPv6)
Rx & Tx Abilitata | Abilita la funzione di checksum TCP sia in Tx sia in Rx dell'hardware (IPv6) (impostazione predefinita)
Rx Abilitata | Abilita la funzione di checksum TCP solo in Rx dell'hardware (IPv6)
Tx Abilitata | Abilita la funzione di checksum TCP solo in Tx dell'hardware (IPv6)

#### Trasmetti buffer

Imposta le dimensioni del buffer trasmesso

Opzioni | Intervallo
Dimensioni buffer trasmesso | 1~128 (valore predefinito: 128)

#### UDP Checksum Offload (IPv4)

Imposta la funzione di checksum UDP dell'hardware (IPv4)

Opzioni | Descrizione
Disabilita | Disabilita la funzione di checksum UDP dell'hardware (IPv4)
Rx & Tx Abilitata | Abilita la funzione di checksum UDP sia in Tx sia in Rx dell'hardware (IPv4) (impostazione predefinita)
Rx Abilitata | Abilita la funzione di checksum UDP solo in Rx dell'hardware (IPv4)
Tx Abilitata | Abilita la funzione di checksum UDP solo in Tx dell'hardware (IPv4)

#### UDP Checksum Offload (IPv6)

Imposta la funzione di checksum UDP dell'hardware (IPv6)

Opzioni | Descrizione
Disabilita | Disabilita la funzione di checksum UDP dell'hardware (IPv6)
Rx & Tx Abilitata | Abilita la funzione di checksum UDP sia in Tx sia in Rx dell'hardware (IPv6) (impostazione predefinita)
Rx Abilitata | Abilita la funzione di checksum UDP solo in Rx dell'hardware (IPv6)
Tx Abilitata | Abilita la funzione di checksum UDP solo in Tx dell'hardware (IPv6)