### Installation du pilote

Pour installer le pilote, procédez comme suit

1. Lancez le fichier exécutable « setup.exe »
2. Procédez selon les instructions affichées par le programme setup.exe

REMARQUE:


- Sur les plates-formes Plug and Play de Windows, l'adaptateur sera identifié et configuré automatiquement. Arrêtez toutes les installations automatiques du système Windows. 
- Pour installer le pilote, vous devez disposer du privilège d'administrateur.

### Installation manuelle

L'installation manuelle du pilote consiste à utiliser le fichier d'installation (INF) et non le lien « setup.exe » mentionné ci-dessus. Pour installer le pilote manuellement, ouvrez le Gestionnaire de périphériques, développez la liste arborescente des adaptateurs du réseau, sélectionnez Realtek RTL81XX Ethernet NIC et cliquez ensuite avec le bouton droit de la souris, exécutez l'option de mise à jour des pilotes.... et procédez selon les instructions pour indiquer le chemin du fichier INF.

REMARQUE:

- L'installation manuelle est réservée aux utilisateurs expérimentés. Les autres utilisateurs se servent du fichier « setup.exe » pour procéder à l'installation du pilote.

### Installation en mode autonome

La section décrit le processus d'installation du pilote sans l'affichage de boîtes de dialogue sur l'écran de l'utilisateur et sans surveillance de l'utilisateur. Si vous devez installer le pilote en mode autonome, vous pouvez lancer l'invite DOS et exécuter

Installation en mode autonome

    C:>%driver_path%\setup.exe /s

Suppression en mode autonome

    C:>%driver_path%\setup.exe /s /f1".\uninstall.iss"

### Dépannage

Si des problèmes surviennent pendant la phase d'installation du pilote, suivez soigneusement les instructions stipulées dans la section Installation pour recommencer le processus. Si vous avez besoin d'assistance, contactez notre service d'assistance technique. Pour de plus amples informations, visitez notre site Web.