### Installazione del driver

Per installare il driver, procedere come segue:

1. Lanciare il file eseguibile "setup.exe"
2. Seguire le istruzioni visualizzate dal programma setup.exe

NOTA:


- Su piattaforme Windows di tipo Plug&Play, l'adattatore viene automaticamente riconosciuto e configurato. Interrompere l'installazione automatica da parte di Windows. 
- Per installare il driver è necessario disporre di privilegi di amministratore.

### Installazione manuale

L'installazione manuale consente di installare il driver attraverso il file di installazione (INF) piuttosto che utilizzare il file "setup.exe" menzionato sopra. Per installare manualmente il driver, aprire Gestione periferiche, espandere la struttura dell'elenco degli adattatori di rete, selezionare "Realtek RTL81XX Ethernet NIC" e fare clic con il pulsante destro del mouse, eseguire la voce di menu Update driver... [Aggiorna driver] e seguire le indicazioni per indicare il percorso del file INF.

NOTA:

- L'installazione manuale è consigliata agli utenti esperti. Se non si possiede sufficiente dimestichezza, utilizzare il file "setup.exe" per installare il driver.

### Installazione invisibile all'utente

Questa sezione descrive il processo di installazione del driver nascondendo la visualizzazione di finestre di dialogo sullo schermo dell'utente e senza necessità di azioni da parte dello stesso. Per eseguire un'installazione invisibile all'utente, lanciare il prompt di DOS ed eseguire

Installazione invisibile all'utente

    C:>%driver_path%\setup.exe /s

Disinstallazione invisibile all'utente

    C:>%driver_path%\setup.exe /s /f1".\uninstall.iss"

### Risoluzione dei problemi

In caso di problemi durante l'installazione del driver, seguire attentamente le istruzioni descritte nella relativa sezione per ripetere la procedura. Se il problema persiste, rivolgersi all'assistenza tecnica. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito Web Realtek.