var JSONObject= {

	"Wireless_LAN":"Sem Fio",
	"LAN":"LAN",
	"Repeater_LAN":"Extensor de Rede Sem Fio",
	
	"Ethernet_LAN":"Ethernet LAN (Rede de Área Local)",
	"Ethernet_LAN1":"Ethernet LAN1",
	"Ethernet_LAN2":"Ethernet LAN2",
	"Ethernet_LAN3":"Ethernet LAN3",
	"Ethernet_LAN4":"Ethernet LAN4",
	"Ethernet_LAN5":"Ethernet LAN5",
	
	"Ethernet_WAN":"Ethernet WAN (Rede de Longa Distância)",
	
	"Virtual_AP":"Ponto de Acesso (AP) Virtual",
	"Sent_Packets":"Pacotes Enviados",
	"Received_Packets":"Pacotes Recebidos",
	
	
	"WAN_Status":"Status da Rede de Longa Distância (WAN)",
	"Attain_IP_Protocol":"Obter Protocolo IP",
	"IP_Address":"Endereço IP",
	"Subnet_Mask":"Máscara de Sub-rede",
	"Default_Gateway":"Gateway Padrão",
	"MAC_Address":"Endereço MAC",
	"TIME":"Sexta Jun 29 17:49:48 CST 2012",
	
	"Wireless_Status":"Status da Conexão Sem Fio",
	"Mode":"Modo",
	"Band":"Banda",
	"Channel_Number":"Canal Número",
	"Encryption":"Criptografia",
	"Associated_Clients":"Clientes Associados",
	"State":"Estado",
	"Virtual_AP":"Status do Ponto de Acesso (AP) Virtual",
	"Wireless_Repeater":"Status do Extensor de Rede Sem Fio",
	"Infrastructure_Client":"Cliente da Infraestrutura",
	"Ad_hoc":"Cliente Ad-hoc",
	
	"MAC_Num":"Endereço MAC incompleto. Ele deve ter 12 dígitos no formato hexadecimal!",
	"MAC_Hex":"Endereço MAC inválido. Ele deve ser um número hexadecimal (0-9 ou a-f)!",
	"DeleteClick_Signal":"Tem certeza que deseja excluir o item selecionado?",
	"DeleteClick_All":"Tem certeza que deseja excluir todos os itens?",
	"password_empty":"A conta do usuário está vazia.\nDeseja desativar a proteção por senha?",
	"reboot_system":"Tem certeza que deseja reiniciar o sistema?",
	"saveconf_reset":"Tem certeza que deseja restaurar as configurações atuais ao padrão de fábrica?",
	"reboot_system":"Do you want really reboot system",

	"wlsecurity_set":"Nota: Ao escolher [Empresa (Servidor AS)] e aplicar alterações aqui, \nesta interface de rede de longa distância (wlan) e suas interfaces utilizarão a configuração AS atual.\nDeseja continuar?",
	"wlwps_pin":"Soma de Verificação incorreta! Usar senha (PIN) assim mesmo?",
	
	
	"portfilter_port_formval":"Você deve definir um intervalo de portas para a adição de um item!",
	"portfilter_port_formnum":"Número de porta inválido! Deve ser um número decimal (0-9)!",
	"portfilter_port_formrange":"Número de porta inválido! Você deve definir um número entre 1 e 65535!",
	"portfilter_port_rangport":"Intervalo de porta inválido! o 1o valor de porta deve ser menor que o 2o valor!",

	"ddns_name":"O Nome do Domínio não pode ficar em branco!",
	"ddns_username":"Nome/E-mail do Usuário não pode ficar em branco!",
	"ddns_password":"Senha/Chave não pode ficar em branco!",

	"ip_qos_upspeed":"Velocidade de Uplink Manual não pode ficar em branco ou ser menor que 100 quando a Velocidade de Uplink Automático estiver desativada!",
	"ip_qos_downspeed":"Velocidade de Downlink Manual não pode ficar em branco ou ser menor que 100 quando a Velocidade de Downlink Automático estiver desativada!",
	"ip_qos_ipranage":"Faixa de Endereços IP inválida!\nO Endereço Final deve ser maior que o Endereço Inicial!",
	"ip_qos_startipsubnet":"Endereço IP Inicial inválido! Ele deve ser definido dentro da sub-rede atual!",
	"ip_qos_endipsubnet":"Endereço IP Final inválido! Ele deve ser definido dentro da sub-rede atual!",
	"ip_qos_updownempty":"Largura de Banda de Uplink ou Downlink não pode ficar em branco!",
	"ip_qos_input":"Entrada inválida! Deve ser um número decimal (0-9)!",

	"macnum":"Endereço MAC incompleto. Ele deve ter 12 dígitos no formato hexadecimal!",
	"machex":"Endereço MAC inválido! Ele deve ser um número hexadecimal (0-9 ou a-f)!",


	"password_matched":"A Senha não confere. Digite a mesma Senha entre os campos \'nova\' e \'confirmar\'.",
	"password_empty2":"A Senha não pode ficar em branco. Tente novamente!",
	"password_again":"O caractere espaço não é aceito no Nome do Usuário. Tente novamente!",
	"password_again2":"O caractere espaço não é aceito no Senha. Tente novamente!",

	"portfw_emptynum":"Intervalo de Porta não pode ficar em branco! Você deve definir um valor ente 1 e 65535!",
	"portfw_emptynum2":"Número de Porta inválido! Ele deve ser um número decimal (0-9)!",
	"portfw_inputnum":"Número de Porta inválido! Você deve definir um valor ente 1 e 65535!",
	"portfw_inputnum2":"Intervalo de Porta inválido! O 1o valor de porta deve ser menor que o 2o valor",

	"saveconf_select":"Selecione um arquivo!",
	"xmlhttp":"Não é possível criar uma instância XMLHTTP!",
	"macaddress":"Não é possível obter o endereço MAC!",

	"tcpiplan_dhcpnum":"Endereço Inicial de Cliente DHCP inválido!\nEle deve estar localizado na mesma sub-rede do endereço IP atual!",
	"tcpiplan_dhcpnum2":"Intervalo de Endereço de Cliente DHCP inválido!\nO Endereço Final deve ser maior que o Endereço Inicial!",
	"tcpiplan_subnetnum":"Endereço de Gateway inválido!\nEle deve estar localizado na mesma sub-rede do endereço IP atual!",
	"tcpiplan_num":"Valor inválido. Ele deve estar no intervalo entre 1 e 10080!",
	"tcpipwan_pptpuser":"Nome de Usuário PPTP não pode ficar em branco!",
	"tcpipwan_pptppassword":"Senha PPTP não pode ficar em branco!",
	"tcpipwan_l2tpuser":"Nome de Usuário PPTP não pode ficar em branco!",
	"tcpipwan_l2tppassword":"Senha PPTP não pode ficar em branco!",
	"tcpipwan_pppuser":"Nome de Usuário PPTP não pode ficar em branco!",
	"tcpipwan_ppppassword":"Senha PPTP não pode ficar em branco!",

	"upload_error":"A atualização de firmware falhou!",
	"upload_file":"O nome do arquivo não pode ficar em branco!",
	
	"urlfilter_error":"Carácter de erro:",
	
	"wizard_username":"Conta e Senha não podem ficar em branco!",
	"wizard_ssid":"SSID não pode ficar em branco!",
	"wizard_key":"Informe a Chave de Segurança da Rede com no mínimo 8 caracteres!",
	
	"wladvanced_input":"Valor inválido. Ele deve ser um número decimal (0-9)!",
	"wladvanced_input2":"Valor inválido de Limite de Fragmento. O valor de entrada deve estar entre 256 e 2346 em decimal!",
	"wladvanced_input3":"Valor inválido de Limite RTS. O valor de entrada deve estar entre 0 e 2347 em decimal!",
	"wladvanced_input4":"Valor inválido de Intervalor Beacon. O valor de entrada deve estar entre 20 e 1024 em decimal!",
	
	"wlsecurity_all_type":"Este tipo interno não é suportado!",
	"wlsecurity_all_eap":"Este tipo EAP não é suportado!",
	"wlsecurity_all_wapi":"Certifique-se de que os certificados wapi do AS0 remoto já foram instalados na webpage [WAPI] -> [Instalar Certificado]!",
	
	"wlsecurity_all_wapi2":"Certifique-se de que os certificados wapi do AS1 remoto já foram instalados na webpage [WAPI] -> [Instalar Certificado]!",
	
	"wlsecurity_all_wapi3":"Certifique-se de que os certificados wapi do AS local já foram instalados na webpage [WAPI] -> [Instalar Certificado]!",
	
	"wlsecurity_all_wapi4":"O índice selecionado de certificado wapi está incorreto!",
	"wlsecurity_all_key":"A chave wapi deve ter no mínimo 8 caracteres e no máximo 32 caracteres!",
	"wlsecurity_all_wapi":"O comprimento da chave WAPI do Modo Hex deve ser um número Hex 64!",
	"wlsecurity_all_num":"Valor da chave inválido. Ele deve ser um número hexadecimal (0-9 ou a-f)!",
	"wlsecurity_all_wap":"O Pacote de Criptografia WPA não pode ficar em branco!",
	"wlsecurity_all_wap2":"O Pacote de Criptografia WPA2 não pode ficar em branco!",
	
	"wlwps_pin":"Comprimento da Senha (PIN) do Inscrito inválido! A Senha (PIN) do dispositivo geralmente tem quatro ou oito dígitos!",
	"wlwps_pin2":"Senha do Inscrito Inválida! A Senha (PIN) deve ter apenas caracteres numéricos!",
	
	"checkipmask_tcpip1":"A Máscara de Sub-rede não pode ficar em branco! Ela deve ser preenchida com 4 conjuntos de números como xxx.xxx.xxx.xxx.",
	"checkipmask_tcpip2":"Valor da Máscara de Sub-rede inválido. Ele deve ser um número decimal (0-9).",
	"checkipmask_tcpip3":"Máscara de Sub-rede inválida no 1o dígito.\nEla deve ser um dos seguintes números: 0, 128, 192, 224, 240, 248, 252 ou 254",
	
	"checkipmask_tcpip4":"Máscara de Sub-rede inválida no 2o dígito.\nEla deve ser um dos seguintes números: 0, 128, 192, 224, 240, 248, 252 ou 254",
	
	"checkipmask_tcpip5":"Máscara de Sub-rede inválida no 3o dígito.\nEla deve ser um dos seguintes números: 0, 128, 192, 224, 240, 248, 252 ou 254",
	
	"checkipmask_tcpip6":"Máscara de Sub-rede inválida no 4o dígito.\nEla deve ser um dos seguintes números: 0, 128, 192, 224, 240, 248, 252 ou 254",
	
	"checkipaddr1":"Endereço IP não pode ficar em branco! Ele deve ser preenchido com 4 conjuntos de números como xxx.xxx.xxx.xxx.",
	"checkipaddr2":"Valor inválido. Ele deve ser um número decimal (0-9).",
	
	"checkipaddr3":"Valor inválido, o intervalo está incorreto. Ele deve estar entre 0 e 255.",
	
	"checkipaddr4":"Valor inválido, o intervalo está incorreto. Ele deve estar entre 1 e 255.",
	
	
	
	"util_gw_ssid":"SSID não pode ficar em branco!",
	"util_gw_tcpipwan1":"Endereço de Gateway inválido!\nEle deve estar localizado na mesma Sub-rede do Endereço IP atual!",
	"util_gw_tcpipwan2":"Tamanho de MTU inválido! Você deve definir um valor entre 1400 e 1500!",
	"util_gw_tcpipwan3":"Tamanho de MTU inválido! Você deve definir um valor entre 1400 e 1492!",
	"util_gw_tcpipwan4":"Nome de Usuário PPP não pode ficar em branco!",
	"util_gw_tcpipwan5":"Senha PPP não pode ficar em branco!",
	"util_gw_tcpipwan6":"Tempo de Inatividade inválido! Você deve definir um valor entre 1 e 1000!",
	"util_gw_tcpipwan7":"Tamanho de MTU inválido! Você deve definir um valor ente 1360 e 1492!",
	"util_gw_tcpipwan8":"Endereço IP do servidor inválido!\nEle deve estar localizado na mesma Sub-rede do Endereço IP Local!",
	
	"util_gw_tcpipwan9":"Nome de Usuário não pode ficar em branco!",
	"util_gw_tcpipwan10":"Senha não pode ficar em branco!",
	"util_gw_tcpipwan11":"Tempo de Inatividade inválido! Você deve definir um valor entre 1 e 1000!",
	"util_gw_tcpipwan12":"Tamanho de MTU inválido! Você deve definir um valor entre 1400 e 1460!",
	"util_gw_tcpipwan13":"Endereço IP do servidor inválido!\nEle deve estar localizado na mesma Sub-rede do Endereço IP Local!",
	
	"util_gw_tcpipwan18":"Endereço DNS1 não pode ficar em branco!",
	
	
	"util_gw_wlsecurity_all1":"Número da porta do Servidor RADIUS não pode ficar em branco! Ele deve ser um número decimal ente 1 e 65535!",
	
	"util_gw_wlsecurity_all2":"Número da porta do Servidor RADIUS inválido! Ele deve ser um número decimal ente 1 e 65535!",
	
	"util_gw_wlsecurity_all_key1":"O valor da Chave Pré-Compartilhada deve ter 64 caracteres!",
	"util_gw_wlsecurity_all_key2":"Valor da Chave Pré-Compartilhada inválido. Ele deve ser um número hexadecimal (0-9 ou a-f)!",
	"util_gw_wlsecurity_all_key3":"O valor da Chave Pré-Compartilhada deve ter no mínimo 8 caracteres!",
	"util_gw_wlsecurity_all_key4":"O valor da Chave Pré-Compartilhada deve ter menos que 64 caracteres!",
	
	"ntp_fileempty":"o campo não pode ficar em branco!",
	"ntp_num":"Número. Informe caracter(es) numérico(s) (0-9)!",
	"ntp_num2":"Número de mês inválido. Informe caracter(es) numérico(s) (1-9).",
	"ntp_num3":"Tempo inválido!",
	"ntp_ip":"Endereço IP do Servidor NTP inválido! Ele não pode ficar em branco.",
	
	"wlsurvey_file":"Este tipo interno não é suportado.",
	"wlsurvey_eap":"Este tipo EAP não é suportado.",
	"wlsurvey_meath":"Método incorreto!",
	"wlsurvey_id":"Erro: ID de método não suportado",
	"wlsurvey_wpa2":"Erro: pacote de criptografia wpa2 não suportado.",
	"wlsurvey_enp":"Erro: criptografia não suportada."

};
